|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ***Introdução – Impressora Bematech DP20***  **> Instalar a Bematech no Sistema** > Vai no site da fabricante Bematech > e faz o download do driver e o software > Segue o link [www.bematech.com.br/equipamentos/produto/dp-20](http://www.bematech.com.br/equipamentos/produto/dp-20) > Faz a instalação normalmente > Depois você precisa colar a **BEMADP32.dll** no diretório do windows. > No software da bematech você vai em; > Arquivo > Configurações > Porta de comunicações > Lá você vai escolher COM1 > atualiza > e da OK. > Até ai já esta instalada no sistema pra usar a partir do software SEM vinculo com o protheus.  > Edit o arquivo **BemaDP32.ini** localizado na pasta windows e faça as alterações devidas em relação as colunas e linhas de impressão do seu cheque, e a porta de comunicação que a impressora vai estar instalada ( COM1, COM2...... )  > Copie os arquivos BEMADP32.dll e BemaDP32.ini para a pasta onde \Protheus\Bin\SmartClient  **Considerações sobre a Impresora Bematech DP20**  *A impressora "DP-20" ou "DP-20 PLUS" da Bematech com operação remota por interface serial através do driver "DP20DRV" da biblioteca*  *"BEMADP32.DLL", é representada pelo modelo de cheques código "98" - "Bematech" no Controller ERP. A DLL pode ser gravada no mesmo*  *diretório de sua aplicação, juntamente com o arquivo BEMADP32.INI. O Driver de instalação e os manuais da impressora DP-20 podem ser*  *encontratos no site da Bematech em* [*http://www.bematech.com.br/suporte/dwn\_chq.asp*](http://www.bematech.com.br/suporte/dwn_chq.asp)*.*  • *Emite relatórios parciais.*  • *Possibilita a alteração do layout de qualquer documento existente.*    *Características da Impressora segundo fabricante:*  • *Armazena até 100 favorecidos, com um código de dois dígitos para cada um.*  • *Armazena e emite relatório de até 432 cheques.*  • *Possui 87 bancos com formatos prontos, 5 formulários e um formato padrão.*  • *Possibilita a criação de até 30 novos bancos.*  • *Possibilita a impressão de documentos ao portador.*  • *Armazena documento no relatório, mesmo que o cheque não seja impresso.*  • *Possui modo Pré-Datado fixo.*  • *Modo Pré-Datado instantâneo.*  • *Possui dois modos de impressão de cheque Pré-Datado programado.*  • *Possibilita a configuração da sua porta serial pelo teclado.*  • *Permite a programação do protocolo de comunicação serial.*    ***Configuração***    *A configuração básica está no arquivo BEMADP32.INI e as entradas sob a seção Formato obedecem a seqüência:*  *Código do banco = coordenadas de impressão*  *Sendo as coordenadas dadas na seguinte ordem:*  *linha do valor numérico*  *linha do valor extenso 1*  *linha do valor extenso 2*  *linha do nome do favorecido*  *linha da cidade/data*  *coluna do valor numérico*  *coluna do valor extenso 1*  *coluna do valor extenso 2*  *coluna do nome do favorecido*  *coluna da cidade*  *coluna do dia (relativa a coluna da cidade)*  *coluna do mês (relativa a coluna da cidade)*  *coluna do ano (relativa a coluna da cidade)*      [*Sistema*](http://wikipedia.controllernet.com.br/wiki/Sistema)  *port=COM1 ;COM1, COM2, etc, para serial.*  *m\_sg=”real” ;nome da moeda no singular.*  *m\_pl=”reais” ;nome da moeda no plural.*  *c\_sg=”centavo” ;nome dos centavos no singular.*  *c\_pl=”centavos” ;nome dos centavos no plural.*  *dsep=”,” ;separador de decimais.*  [*Opcional*](http://wikipedia.controllernet.com.br/wiki/Opcional)  *nfav=”Marcelo Azevedo” ;nome do favorecido.*  *locl=”Curitiba” ;cidade de emissão.*    [*Formato*](http://wikipedia.controllernet.com.br/wiki/Formato)  *;*  *; +------------------------------------- linha do valor numerico*  *; | +---------------------------------- linha do valor extenso 1*  *; | | +------------------------------- linha do valor extenso 2*  *; | | | +---------------------------- linha do nome do favorecido*  *; | | | | +------------------------- linha da cidade/data*  *; | | | | | +---------------------- coluna do valor numerico*  *; | | | | | | +------------------- coluna do valor extenso 1*  *; | | | | | | | +---------------- coluna do valor extenso 2*  *; | | | | | | | | +------------- coluna do nome do favorecido*  *; | | | | | | | | | +---------- coluna da cidade*  *; | | | | | | | | | | +------- coluna do dia (rel cidade)*  *; | | | | | | | | | | | +---- coluna do mes (rel cidade)*  *; | | | | | | | | | | | | +- coluna do ano (rel cidade)*  *; | | | | | | | | | | | | |*  *default=01,05,07,10,13,92,17,09,11,50,31,40,65 ; Formato default*  *666 = 01,02,03,04,05,01,01,01,01,01,20,24,48*      ***Utilização***    *1º – Em Financeiro, Contas à Pagar, Tipos de Baixa, cadastrar um tipo de baixa informando o modelo de cheque 98 – Bematech;*  *2º – Em Financeiro, Emissão de Cheques, exitem as opções P0040 e P0041, Cheque Expresso e Cheque Detalhado respectivamente;*  *3º – Conferir se a Impressora está ligada e com status On-Line;*  *4º – Verificar se a impressora está corretamente ligada à porta serial da CPU;*  *5º – Posicionar a folha de cheque na impressora;*  *6º – Confirmar a Impressão;*  *7º – Automaticamente é enviado pelo programa um sinal de verificação da comunicação com a impressora, que caso não esteja correto é mostrada uma mensagem*  *informando a falha de comunicação com a porta serial configurada no arquivo BEMADP20.INI;*  *8º – Caso a comunicação com a impressora esteja correta, os dados do cheque serão enviados;* | |
|  |  |
|  |  |
|  | Created by: Roberto last modification: 08/09/08 09:48 by Jefferson |